Az első HPX-1 vevők véleménye  

“Lehetőségünk volt kipróbálni több CR rendszert, a Fuji-tól a GE-től és a VMI-től, de messze a Kodak HPX-1 rendszere a legjobb” – Tim Mascorella, MOOG Senior Mat. Engineer.
A Moog Inc. a preciziós mozgás ellenőrző termékek és rendszerek  tervezői és gyártói között vezető szerepet játszik. Az 1951-ben alapított vállalat nagy teljesítményű rendszereket fejleszt melyek katonai és kereskedelmi repülőgépeket, műholdakat és űrjármüveket, hordozórakétákat, rakétákat ipari berendezéseket, szélenergetikai, tengeri alkalmazásokat és orvosi berendezéseket vezérelnek.
Az Anyag és Gyártási Eljárás Műszaki Osztály kb ezer vizsgálatot végez évente repülési felszerelésekhez, olyan megrendelők részére mint a Boeing és a Lockheed Martin. A Moog vizsgáló csapata nemrégiben beépítette a Kodak Industrex HPX-1számítógépes radiológiai (CR) rendszert a vizsgálati laboratóriumába.
“A csapatunkra nagy hatással volt az új rendszer”- mondta Mascorella  “ A vizsgálati laboratóriumunkban gyakran vizsgálunk ceruza méretű cső varratokat és egyéb kis méretű alkatrészeket amelyeket visszajelzés vezetéknek hívunk, és majdnem akkorák mint egy tű, ezek vizsgálata röntgennel igazi kihívás. Nekünk minden egyes elemet meg kell lőnünk az ASTM E1742 repülőgépipari szabvány szerint. Minden esetben csodálkozva vontuk össze a szemöldökünket, amikor a csapatunk képes volt felbontani a képeket a HPX-1 segítségével, úgy ahogyan még sose láttuk, anélkül, hogy filmet használtunk volna. Az előző CR rendszerben egyszerűen nem tudtuk felbontani az olyan kis hibákat amit az új HPX-1 rendszerrel képesek vagyunk.
A Moog legtöbb ipari vizsgálati munkája 25 micron pixel mérettel egyenértékű felbontást kíván. Ezt a nagy felbontást könnyű elérni a Kodak HPX-1 készülékkel, ellentétben a jelenleg elterjedten használt más CR rendszerekkel.

“A Kodak Industrex HPX-1 rendszer a leghatásosabb CR rendszer amivel a mai napig a piacon találkoztunk.” Mascorella szerint “ Munkánk során a követelmény 2T vagy 1T felbontású penetraméter használata, adja hozzá Mascorella. “Ez soha nem jelent kihívást. Az igazi kihívást maguk a hegesztésben levő hibák jelentik, melyek néha akár 0,003” átmérőjűek is lehetnek. A film könnyen meg tudja fogni, és most a HPX-1 rendszer is. Most ezeket a hibákat gyakorlatilag könnyen fel tudjuk bontani nagyfelbontású digitális módban.     

Film vagy Digitális röntgen?
“A HPX-1-gyel dolgozva tapasztaltalataink azt bizonyították, hogy a teljes expoziciós feldolgozási idő legalább 30-40%-kal gyorsabb mint a hagyományos film expozició.”
Bár a fim egy kis terület a radiológiai iparon belül, az új HPX-1 digitális CR rendszer jelentős léptékű fejlődés kezdetét jelenti.

“Hagyományos filmet használunk a legtöbb vizsgálatainkhoz,elsősorban azért mert nagyfelbontású, de a fejlesztéseket figyelembe véve amiket a a digitalis technológiánál látunk, különösen a HPX-1 tendszernél közelebb kerülünk ahhoz, hogy váltsunk.” Tette hozzá Mascorella.
A digitális rendszer  környezetvédelmi előnyt is jelent a Moog-nak.
Ellentétben a standard film-alapú rendszerekkel, a HPX-1 digitális CR rendszer nem igényel semmilyen vegyi  film előhívást.
A jelenlegi film-alapú rendszernél rendkívül oda kell figyeljünk az ezüstre," mondja Mascorella. "A létesítményünk vidéki területen található és egy víztisztító rendszerre van kötve, így különleges óvintézkedéseket kell tegyünk. Egy olyan rendszert kellett kifejlesztenünk, amely a filmhívóból  kijövő összes folyadékot felfogja, és ezt a folyadékot veszélyes hulladékként kezeli. Egy teljes visszaforgató rendszerünk van, amelyből rendszeresen mintát veszünk annak igazolásához, hogy mindent a szabályok szerint végeztünk. 

Gyorsabb hívási sebesség
“A HPX-1-gyel dolgozva tapasztaltalataink azt bizonyították, hogy a teljes expoziciós hívási  idő legalább 30-40%-kal gyorsabb mint a hagyományos film expozició.” Körülbelül 9 percig tart egy film előhívása és ezt  mi lényegesen gyorsabban tudtuk megcsinálni a HPX-1-gyel. Mértük az időt a laboratóriumban és a CR expozícios idő cc. 30 másodperc volt. A betöltés határozottan gyorsabb és a szkennelés szintén sokkal gyorsabb. Ez azt eredményezi, hogy az év végéig jelentős időt és labor kapacitást spórolunk meg.
Hajlékony lemezek a nehezen elérhető területekre

Mascorella szerint a legtöbb Moog vizsgálat hajlékony lemezt kiván. “ Képesnek kell lennünk meghajlítani a lemezeket és megtörni öket, így azoknak hajlékonynak kell lenniük.” Mondta Mascorella. A HPX-1 rendszerrel képesek voltunk megtalálni a megfelelő  méretű lemezt, amire a teljes vizsgálathoz szükség volt. Van néhány olyan esetünk, ahol a rés csak ¼ coll lehet és a szélesség nagyon kicsi, talán éppen egy vagy fél coll. Nem mindegyik rés ilyen szűk, de néhány közülük igen. Könnyen beláthatjuk, hogy nem lenne semmi problémánk ha a HPX-1 rendszer lemezeit használnánk.
Intuitív szoftver platform

“Azt találtuk, hogy a HPX-1 szoftvere könnyen használható, és nagyon gyorsan magunk megtanultuk a használatát.” magyarázza Mascorella. “Az interfész maga könnyen kezelhető. A lemezek betöltése és ürítése, valamint a törlés  igen egyszerű. Olyan technikust tudtunk alkalmazni, akinek igen csekély a számítógépes tapasztalata, és ½ órán belül képes volt felvételek készítésére. 
Élen a piaci versenyben

„Lehetőségünk volt kipróbálni néhány CR rendszert a Fuji-t a GE-t és a VMI-t be messze a Kodak HPX-1 rendszere a legjobb, különösen vonatkozik ez a felbontásra.” Mondja Mascorella.  A rendszer azon képessége, hogy a kis részleteket meg tudja fogni, igazán felnyitotta a szemünket. Az expozíciók sebessége és a digitális rendszer előnyei a képfeldolgozás során lenyűgözőek, de amikor egy digitális radiográfiai rendszert értékelünk, leginkább a felbontásra vadászunk.   
Javasolt Digitális Radiográfiai Megoldás 

 „A legtöbb ember akikkel dolgozunk ugyanabban a hajóban evez. Nem voltunk túlságosan elégedettek a piacon eddig látott CR rendszerekkel, és most ez megváltozott a Kodak Industrex HPX-1-el. Úgyhogy azt mondtam a fővállalkozóinknak és a többieknek az iparban, hogy ’nézzétek meg ezt a rendszert’. Azt hiszem a felbontás terén megérkeztünk. Hosszú volt az út”.







